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污水处理厂巡检工岗位职责及任职要求

一、岗位职责描述
巡检工的核心是保障污水处理流程的连续性、安全性与合规性。主要职责涵盖日常巡视、设备维护、工艺调控及安全应急等四个方面：
1. 日常巡检与记录
- 按照规定路线（如预处理段、生化段、深度处理段、污泥脱水段）和既定频次（通常为每2小时一次），对全厂各工艺单元进行巡视；
- 通过观察、听诊、触摸等方式，检查水泵、风机、搅拌器、刮泥机等关键设备的运行声音、温度、振动及润滑情况，判断设备是否正常；
- 准确记录流量、溶解氧（DO）、pH值、污泥沉降比（SV30）等工艺数据以及进出水水质颜色、气味等感官指标，确保报表真实完整；
- 巡查加药系统，根据生产需求配置或添加PAC（聚合氯化铝）、PAM（聚丙烯酰胺）等药剂，确保药剂储存安全、投加量准确。
2. 设备操作与维护
- 根据中控指令或现场液位情况，手动或自动启停设备（如提升泵、回流泵、剩余污泥泵）；
- 负责设备的清洁、除尘、加油润滑、皮带调整及简单易损件（如小型阀门、照明灯）的更换；
- 在设备大修或年度保养期间，配合维修工进行设备隔离、断电及现场监护。
3. 工艺调整与水质保障
- 根据进水水量和水质变化，在班长或技术员的指导下，调整曝气强度、药剂投加量或回流比，确保出水达标；
- 定时采集进水、生化池混合液、出水等水样，进行简单的实验室分析（如COD、氨氮、pH、SV30），并以此为依据指导工艺调整。
4. 安全与应急处理
- 在遇到设备突发故障、水质严重超标、汛期水量过大或化学品泄漏等紧急情况时，立即上报并按应急预案采取初步控制措施（如启动备用设备、关闭阀门等）；
- 保持厂区及设备卫生，清理池面漂浮物及杂物，定期检查消防器材、安全护栏及救生设备，确保安全设施完好。
二、任职要求
1. 学历与专业背景
- 学历要求：大学专科及以上学历;
- 专业要求：专业不限，机电一体化、电气自动化、测控技术与仪器、工业过程自动化技术或机电设备安装与维护等相关专业优先。
2. 经验与技能
- 基本技能：懂基础的电脑操作，能够使用Office软件填写电子报表；具备基础的维修动手能力。
- 工作经验：具有城乡供排水行业一线工作经历者优先。
3. 证书要求（加分项）
[bookmark: _GoBack]- 持有高压、低压电工证、钳工证、自动化控制仪表作业操作证者优先录用；
4.年龄要求：35周岁以下。
5. 综合素质与体能
- 责任心强，细心严谨，服从倒班安排；
- 能接受污水处理厂特有的工作环境（异味、噪音），不抵触接触化学药剂；
- 身体健康，无恐高症、无听觉障碍，能适应夜间巡视和体力劳动（如搬动药剂桶、清理垃圾等）。
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